Неисправное печное отопление - причина пожаров!!!

За прошедший период 2020 года на территории Темрюкского района произошло - 12 пожаров, за аналогичный период прошлого года - 7 пожаров, в текущем году гибель и травматизм людей на пожарах не допущен, в прошлом году на пожар погиб человек. Из общего количества пожаров в 4 случаях причиной возникновения пожара послужила неисправность печного отопления.

Исправная печь - залог безопасности! В Темрюкском районе продолжается отопительный сезон. Как правило, в этот период года одной из основных причин пожаров является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пожары чаше всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, отсутствия противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкции, результате применения для растопки горючих легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Соблюдение нижеперечисленных правил пожарной безопасности, поможет избежать беды. Печь должна быть смонтирована на собственном фундаменте, не должна иметь трещин. Дверцы топки и поддувала должны быть исправны. Запрещаетется эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от орючих конструкций, предгопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревян юм или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах Запрещается монтировать печь вплотную к сгораемым конструкциям помещений. В данном случае здесь предусматривается противопожарная отступка. Очищать дымоходы печи от сажи следует перед началом отопительного сезона (а также не реже одною раза в три месяца). У печей нельзя сушить дрова, лучину, пиломатериалы, другие горючие материалы, вешать для просушки белье, класть на печь одеяла. Попытка растопить печь легковоспламеняющейся и горючей жидкостью может привести к ожогам. Это происходит потому, что горит не жидкость, а смесь её паров с воздухом. Опасных паров больше с той стороны, с которой в печь плеснули горючую жидкость и поэтому выброс огня происходит а помещение. Мебель, занавески и другие горючие материалы не следует располагать ближе 0,5 мот топящейся печи. Ставить их вплотную недопустимо. Топка печей должна заканчиваться за 2 часа до отхода людей ко сну. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место, которое должно быть на улице.

**Категорически запрещается:**

* перекаливать печи;
* оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
* применять для розжига печей бензин, керосин, солярку и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.;
* располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;
* топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
* топить печи во время проведения в помещении мероприятий с участием большого количества людей;
* использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; - допускать к эксплуатации неисправные печи.

Чтобы не допустить беды в Вашем доме, необходимо периодически осматривать печь и правильно её использовать. Это гарантия безопасности Вас и Ваших близких!

Помните, от ваших действий и бездействий могут зависеть ваши жизни и жизни близких вам людей!

Старший дознаватель ОНД и ПР Темрюкского района

Чарухин Павел